|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | ASPETTO DA VERIFICARE | **ESITO / NOTE** | | |
| **1.** | Il PSC è specifico per il singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | Il PSC contiene l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:   * l'indirizzo del cantiere; * la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; * una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | Il PSC individua i soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | Nel PSC è presente una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | Nel PSC sono presenti le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:   * all'area di cantiere, * all'organizzazione del cantiere, * alle lavorazioni. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | Nel PSC sono presenti le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | Nel PSC sono presenti le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | Nel PSC sono presenti le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | Nel PSC è definita l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso in cui nei contratti di affidamento lavori sia previsto che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio e evacuazione dei lavoratori; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.** | Nel PSC è stata definita la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.** | Nel PSC è presente la stima dei costi della sicurezza. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.** | Nei costi della sicurezza sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:   * gli apprestamenti previsti nel PSC; * le misure preventive e protettive e dei D.P.I. eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; * gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi; * i mezzi e servizi di protezione collettiva; * le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; * gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; * le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | La stima è congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.** | I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.** | Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.** | Nel PSC è indicato, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **17.** | Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **18.** | Il PSC contiene, in riferimento all’area di cantiere, l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2 (Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto), in relazione:   * alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; * all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: * a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante; * al rischio di annegamento; * agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **19.** | Il PSC contiene, in riferimento all'organizzazione del cantiere, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:   * le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; * i servizi igienico - assistenziali; * la viabilità principale di cantiere; * gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; * gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; * le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102; * le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c); * le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; * la dislocazione degli impianti di cantiere; * la dislocazione delle zone di carico e scarico; * le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; * le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20.** | Nel PSC sono state suddivise le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:   * al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; * al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; * al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo; * al rischio di caduta dall'alto; * al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; * al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; * ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; * ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; * ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. * al rischio di elettrocuzione; * al rischio rumore; * al rischio dall'uso di sostanze chimiche. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **21.** | Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 17,18,19, il PSC contiene:   1. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; 2. le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto nel punto a) precedente. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **22.** | Il PSC contiene, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, ed il cronoprogramma dei lavori. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **23.** | Il PSC contiene, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABILE |
|
| NOTE: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |